|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование поля формы | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | Строительство ДОО на 60 мест в с. Подгородняя Покровка Оренбургского района Оренбургской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» (кадастровый номер участка 56:21:0000000:19441) |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | Строительство ДОО на 60 мест в с. Подгородняя Покровка Оренбургского района Оренбургской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» (кадастровый номер участка 56:21:0000000:19441) |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Скиб» |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | Юридический адрес: 460528, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Ивановка, ул. Кольцевая, д. №1А |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | * Общество с ограниченной ответственностью «Техстромпроект». Адрес места нахождения юридического лица: 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, дом 11А. ГИП - Каликов А.Г.
* Общество с ограниченной ответственностью «Газпроект». Место фактического осуществления деятельности: 460056, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская, дом 5/1, квартира 189. ГИП - Гмыря М.Н.
* Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «БСБ». Юридический адрес: 460044, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Театральная д. 9, кв. 35.
 |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Оренбургская область |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Оренбургский район, сельское поселение Подгородне-Покровский сельсовет, с. Подгородняя Покровка, переулок Алмазный |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 56-1-1-3-034529-2019 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 06.12.2019 |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | «Здание дошкольной образовательной организации на 60 мест в городе Бузулуке Оренбургской области» (положительное заключение экспертизы № 56-1-1-3-013587-2019 от 05.06.2019), внесенной в реестр экономически эффективной проектной документации, протокол заседания Нормативно- технического совета от 16 августа 2019 года № 439-ПРМ-ОД |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | - |
| 12. | Сметная стоимость строительства | - |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | - |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | Детский сад на 60 мест |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: |  |
|  | 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) |  |
|  | 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
|  | 15.3 | Общая площадь, м2 | 1354,0, в том числе:- общая площадь технического подполья высотой 2,1…2,2 м - 107,0 |
|  | 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) | 1131,94 |
|  | 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
|  | 15.6 | Площадь застройки, м2 | 1539,0 |
|  | 15.7 | Объем строительный, м3 | 6365,0, в том числе:- выше отм. 0,000- 4850,0- ниже отм. 0,000- 1515,0 |
|  | 15.8 | Количество этажей, (в единицах) |  |
|  | 15.9 | Протяженность, м |  |
|  | 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
|  | 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Расчетная площадь- 851,81м2Степень огнестойкости здания- IIКласс функциональной пожарной опасности- Ф1.1Класс конструктивной пожарной опасности- С0Уровень ответственности здания- 2 (нормальный)Продолжительность строительства- 10,2 мес. |
| 16. | Код климатического района, подрайона(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | IIIA |
| 17. | Код снегового района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | IV |
| 18. | Код ветрового района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19. | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 6 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | - |