|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование поля формы | | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | | Сбор нефти и газа со скважин №№2015, 2018, 2500 и система заводнения скважин №№2018, 2500 Бобровского месторождения |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | | Сбор нефти и газа со скважин №№2015, 2018, 2500 и система заводнения скважин №№2018, 2500 Бобровского месторождения |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | | Публичное акционерное общество «Оренбургнефть». |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | | Юридический адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 2. |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | | * Общество с ограниченной ответственностью «СамараНИПИнефть». Юридический адрес: 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18. ГИП - Новиков В.В. * Общество с ограниченной ответственностью Проектная фирма «Уралтрубопроводстройпроект». Юридический адрес: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 21. ГИП - Ф.Ф. Кашаев. |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | | Оренбургская область |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | | Бузулукский район |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | | 56-1-1-3-006240-2018 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | | 30.11.2018 |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | | - |
| 12. | Сметная стоимость строительства | | - |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | | - |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | | Обеспечение роста добычи нефти за счет обустройства вводимых в эксплуатацию новых объектов добычи, сбора и транспорта нефти на Бобровском месторождении. |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |  |
|  | 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) |  |
|  | 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
|  | 15.3 | Общая площадь, м2 |  |
|  | 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) |  |
|  | 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
|  | 15.6 | Площадь застройки, м2 |  |
|  | 15.7 | Объем строительный, м3 |  |
|  | 15.8 | Количество этажей, (в единицах) |  |
|  | 15.9 | Протяженность, м | Выкидной трубопровод от скважины №2015 до АГЗУ-53- 1092,0  -ВЛ-6 кВ- 356,12  Выкидной трубопровод от скважины №2018 до АГЗУ-21- 222,37  - ВЛ 6 кВ- 134  Выкидной трубопровод от скважины №2500 до АГЗУ-21- 407,84  - ВЛ 6кВ- 112,74  Высоконапорный водовод от проектируемой ВРП-5 (блок 1) до точки врезки скважины № 2018- 999,08  Высоконапорный водовод проектируемой ВРП-5 (блок 1) до точки врезки скважины № 2500- 1151,44 |
|  | 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
|  | 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Выкидной трубопровод от скважины №2015 до АГЗУ-53:  - дебит жидкости по скважине- 54,0 т/сут  - дебит нефти по скважине- 34,4 т/сут  Выкидной трубопровод от скважины №2018 до АГЗУ-21:  - дебит жидкости по скважине- 46,3 т/сут  - дебит нефти по скважине- 37,0 т/сут  Выкидной трубопровод от скважины №2500 до АГЗУ-21:  - дебит жидкости по скважине- 46,3 т/сут  - дебит нефти по скважине- 37 т/сут  Высоконапорный водовод от проектируемой ВРП-5 (блок 1) до точки врезки скважины № 2018:  - приемистость скважины- 200 м3/сут  - рабочее давление максимальное- 16,0 МПа  Высоконапорный водовод проектируемой ВРП-5 (блок 1) до точки врезки скважины № 2500:  - приемистость скважины- 200 м3/сут  - рабочее давление максимальное- 16,0 МПа  Продолжительность строительства- 7,6 мес. |
| 16. | Код климатического района, подрайона  (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | IIIA |
| 17. | Код снегового района  (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | IV |
| 18. | Код ветрового района  (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | III |
| 19. | Код сейсмичности района  (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 6 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | II |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | - |