|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование поля формы | Значение  |
| 1. | Наименование проектной документации | Детский ясли-сад на 300 мест по ул. Геннадия Донковцева в г. Оренбурге |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | Детский ясли-сад на 300 мест по ул. Геннадия Донковцева в г. Оренбурге |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Лист».  |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга д. 14/1. |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | * Акционерное общество научно-производствен-ное объединение проектный институт «Оренбурггражданпроект» (АО НПО ПИ «ОГП»). Адрес места нахождения юридического лица: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Кобозева, дом 1. ГИП - Т.А. Бухарина.
* Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРА-2005». Юридический адрес: 460009, г. Оренбург, ул. Желябова, дом № 18
* Общество с ограниченной ответственностью «Фундаментстройпроект». Юридический адрес: 460051, Оренбургская область, г. Оренбург, микрорайон Солнечный, ул. Спортивная, д. 8.
 |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Оренбургская область |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | г. Оренбург, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 56:44:0239001 |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 56-1-1-3-021008-2019 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 13.08.2019 |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | - |
| 12. | Сметная стоимость строительства | - |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | - |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | Проектируемый детский ясли-сад на 300 мест - дошкольная организация (ДО), осуществляющая деятельность по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению детей. Функциональное назначение объекта - место пребывания детей в течение дня (12 часов). |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: |  |
|  | 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) |  |
|  | 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
|  | 15.3 | Общая площадь, м2 |  |
|  | 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) |  |
|  | 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
|  | 15.6 | Площадь застройки, м2 |  |
|  | 15.7 | Объем строительный, м3 |  |
|  | 15.8 | Количество этажей, (в единицах) |  |
|  | 15.9 | Протяженность, м |  |
|  | 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
|  | 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование показателя | Ед. изм. | По проекту |
| 1 | Площадь застройки | м2 | 1810,52 |
| 2 | Общая площадь здания, в том числе: | м2 | 6122,6 |
| - выше 0,000 | м2 | 4647,26 |
| - ниже 0,000 | м2 | 1475,34 |
| 3 | Полезная площадь, в том числе: | м2 | 5516,95 |
| - выше 0,000 | м2 | 4089,21 |
| - ниже 0,000 | м2 | 1427,74 |
| 4 | Расчетная площадь, в том числе: | м2 | 4296,71 |
| - выше 0,000 | м2 | 2976,01 |
| - ниже 0,000 | м2 | 1320,7 |
| 5 | Строительный объем, в том числе: | м3 | 23981,2 |
| - выше 0,000 | м3 | 19024,9 |
| - ниже 0,000 | м3 | 4956,34 |
| 6 | Количество этажей | шт. | 4 |
| 7 | Количество подземных этажей | шт. | 1 |
| 8 | Уровень ответственности здания | 2 - нормальный |
| 9 | Степень огнестойкости здания |  | II |
| 10 | Класс конструктивной пожарной опасности |  | С0 |
| 11 | Класс функциональной пожарной опасности |  | Ф1.1 |
| 12 | Продолжительность строительства | мес. | 10 |

 |
| 16. | Код климатического района, подрайона(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | IIIA |
| 17. | Код снегового района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 18. | Код ветрового района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | IV |
| 19. | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 6 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | - |