|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование поля формы | | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | | Детский ясли-сад на 300 мест по ул. Центральная/ул. Весенняя в г. Оренбурге |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | | Детский ясли-сад на 300 мест по ул. Центральная/ул. Весенняя в г. Оренбурге |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | | Общество с ограниченной ответственностью «Лист» |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | | Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга д. 14/1. |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | | * Акционерное общество научно-производствен-ное объединение проектный институт «Оренбурггражданпроект» (АО НПО ПИ «ОГП»). Адрес места нахождения юридического лица: 460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Кобозева, дом 1. ГИП - Т.А. Бухарина. * Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРА-2005». Юридический адрес: 460009, г. Оренбург, ул. Желябова, дом № 18. * Общество с ограниченной ответственностью «Фундаментстройпроект». Юридический адрес: 460051, Оренбургская область, г. Оренбург, микрорайон Солнечный, ул. Спортивная, д. 8. |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | | Оренбургская область |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | | г. Оренбург, ул. Центральная/ул. Весенняя |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | | 56-1-1-3-024447-2019 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | | 13.09.2019 |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | | - |
| 12. | Сметная стоимость строительства | | - |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | | - |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | | Проектируемый детский ясли-сад на 300 мест - дошкольная организация (ДО), осуществляющая деятельность по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению детей. Функциональное назначение объекта - место пребывания детей в течение дня (12 часов). |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: | |  |
|  | 15.1 | Мощность (вместимость, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения) |  |
|  | 15.2 | Категория, класс (не заполняется в отношении объектов капитального строительства, у которых отсутствует данный параметр) |  |
|  | 15.3 | Общая площадь здания, м2 | 6122,6, в том числе:  - выше 0,000- 4647,26  - ниже 0,000- 1475,34 |
|  | 15.4 | Площадь полезная, м2 (заполняется в отношении общественных зданий) | 5516,95, в том числе:  - выше 0,000- 4089,21  - ниже 0,000- 1427,74 |
|  | 15.5 | Площадь жилая, м2 (заполняется в отношении жилых зданий) |  |
|  | 15.6 | Площадь застройки, м2 | 1810,52 |
|  | 15.7 | Объем строительный, м3 | 23981,2, в том числе:  - выше 0,000- 19024,9  - ниже 0,000- 4956,34 |
|  | 15.8 | Количество этажей, (в единицах) | 4 |
|  | 15.9 | Протяженность, м |  |
|  | 15.10 | Класс энергоэффективности объекта капитального строительства |  |
|  | 15.11 | Иные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства | Расчетная площадь-4296,71 м2 , в том числе:  - выше 0,000- 2976,01 м2  - ниже 0,000- 1320,7 м2  Количество подземных этажей- 1  Уровень ответственности здания- 2- нормальный  Степень огнестойкости здания- II  Класс конструктивной пожарной опасности-C0  Класс функциональной пожарной опасности- Ф1.1  Продолжительность строительства- 10 мес. |
| 16. | Код климатического района, подрайона  (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | IIIA |
| 17. | Код снегового района  (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | III |
| 18. | Код ветрового района  (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | IV |
| 19. | Код сейсмичности района  (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | 6 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | III |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | | - |