|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование поля формы | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | Детский сад-ясли на 60 мест в с. Шарлык, Шарлыкского района Оренбургской области |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | Детский сад-ясли на 60 мест в с. Шарлык, Шарлыкского района Оренбургской области |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Шарлыкский детский сад №4», (МАДОУ «Шарлыкский детский сад №4») |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | Адрес места нахождения юридического лица: 461450, Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 17.ОГРН 1025603291988.ИНН 5651004501. КПП 565101001 |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | Общество с ограниченной ответственностью «Техстромпроект» (ООО «Техстромпроект»).ОГРН 1185658018567. ИНН 5610233679. КПП 561001001.Адрес электронной почты: info@orentsp.ru.Адрес места нахождения юридического лица: 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, дом 11А, офис 627 |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Оренбургская область |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | 461450, Оренбургская область, Шарлыкский район, с. Шарлык, пер. Малый, д. 1 |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 56-1-1-3-054964-2020 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 30.10.2020 |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | Проектная документация по объекту шифр 01.20 «Детский сад-ясли на 60 мест в с. Шарлык Шарлыкского района Оренбургской области» разработана на основе проектной документации шифр 04.19 «Здание дошкольной образовательной организации на 60 мест в городе Бузулуке Оренбургской области» (положительное заключение экспертизы № 56-1-1-3-013587-2019 от 05.06.2019), являющейся проектной документацией повторного использования, в соответствии с Протоколом Минстроя России №439-ПРМ-ОД от 16.08.2019 |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | Достоверно |
| 12. | Сметная стоимость строительства |

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставленная в ценах 2001 года, в том числе: | 15838,81 тыс. руб., |
| СМР | 13222,44 тыс. руб., |
| Оборудование | 2191,94 тыс. руб., |
| Прочие | 424,43 тыс. руб., |
|  |  |
| Предоставленная в ценах 3 квартала 2020 года, в том числе: | 123287,79 тыс. руб., |
| СМР | 85762,95 тыс. руб., |
| Оборудование | 11248,42 тыс. руб., |
| Прочие | 6161,43 тыс. руб., |
| НДС 20% | 20114,99 тыс. руб. |
|  |  |
| Рекомендованная к утверждению в ценах 2001 года, в том числе:СМР | 15123,31 тыс. руб.,11162,25 тыс. руб., |
| Оборудование | 3270,13 тыс.руб., |
| Прочие | 690,93 тыс.руб., |
|  |  |
| Рекомендованная к утверждению в ценах 3 квартала 2020 года,в том числе: | 106536,53 тыс.руб., |
| СМР | 71550,10 тыс.руб., |
| Оборудование | 13472,94 тыс.руб., |
| Прочие | 3975,83 тыс.руб., |
| НДС 20% | 17537,65 тыс.руб., |

 |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | НЦС отсутствует |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | Дошкольная образовательная организация |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | По проекту |
| 1 | Общая площадь, в том числе: | м2 | 1354,0 |
| - общая площадь технического подполья высотой 2,1…2,2 м | м2 | 107,0 |
| 2 | Полезная площадь | м2 | 1131,94 |
| 3 | Расчетная площадь | м2 | 851,81 |
| 4 | Площадь застройки | м2 | 1546,60 |
| 5 | Строительный объем, в том числе: | м3 | 6400,0 |
| - выше отм. 0,000 | м3 | 4885,0 |
| - ниже отм. 0,000 | м3 | 1515,0 |
| 6 | Степень огнестойкости |  | II |
| 7 | Класс функциональной пожарной опасности |  | Ф1.1 |
| 8 | Класс конструктивной пожарной опасности |  | С0 |
| 9 | Уровень ответственности |  | 2 (нормальный) |
| 10 | Продолжительность строительства | мес. | 10,2 |

 |
| 16. | Код климатического района, подрайона(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | IВ |
| 17. | Код снегового района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | V |
| 18. | Код ветрового района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19. | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 6 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | II |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | - |