|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование поля формы | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | Строительство детского сада на 300 мест в ЖК Дубки г. Оренбурга |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | Строительство детского сада на 300 мест в ЖК Дубки г. Оренбурга |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | Адрес местонахождения юридического лица: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, дом № 14. ОГРН 1095658005310.ИНН 5610127078. КПП 561001001.Адрес электронной почты: usdh@admin.orenburg.ru |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Город» (ООО «Проектное бюро «Город»). ГИП - Абдразаков Э.Ф.ОГРН 1145658020001. ИНН 5612086317. КПП 561201001.Адрес электронной почты: info@pb-gorod.ru.Юридический адрес (место нахождения): 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Комсомольская, дом 50, офис 308. |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Оренбургская область |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Оренбургская область, г. Оренбург, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 56:44:0238001 |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 56-1-1-3-060627-2020 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 30.11.2020 |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | Проектная документация разработана на основе привязки индивидуального проекта «Детский ясли-сад на 300 мест в 16 микрорайоне СВЖР г. Оренбурга», получившего положительное заключение ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» № 56-1-1-3-003017-2018 от 19.10.2018 года, внесенного в реестр экономически эффективной проектной документации под №637-ПРМ-ОД от 23.11.2018 года |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | достоверно |
| 12. | Сметная стоимость строительства |

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставленная в ценах 2001 года, в том числе: | 35961,85 тыс. руб., |
| СМР | 35895,29 тыс. руб., |
| Оборудование | 19,94 тыс. руб., |
| Прочие | 46,62 тыс. руб., |
| Предоставленная в ценах 1 квартала 2020 года, в том числе: | 293643,05 тыс. руб., |
| СМР | 243826,13 тыс. руб., |
| Оборудование | 107,68 тыс. руб., |
| Прочие | 768,73 тыс. руб., |
| НДС 20% | 48940,51 тыс. руб. |
|  |  |
| Рекомендованная в ценах 2001 года, в том числе: | 37840,13 тыс. руб., |
| СМР | 32039,34 тыс. руб., |
| Оборудование | 4982,19 тыс.руб., |
| Прочие | 818,60 тыс.руб., |
| Рекомендованная к утверждению в ценах 4 квартала 2020 года,в том числе: | 260964,57 тыс.руб., |
| СМР | 193012,02 тыс.руб., |
| Оборудование | 20826,72 тыс.руб., |
| Прочие | 4128,20 тыс.руб., |
| НДС 20% | 42997,63 тыс.руб., |

 |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | Не превышает |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | Дошкольное образовательное учреждение на 300 мест |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | По проекту |
| Площадь земельного участка (согласно градостроительному плану) | м2 | 14170 |
| Площадь застройки детского сада | м2 | 1745,00 |
| Общая площадь здания | м2 | 5918,36 |
| Полезная площадь здания | м2 | 5108,85 |
| Расчетная площадь здания | м2 | 4198,53 |
| Строительный объем, в том числе: | м3 | 24640,30 |
| - ниже отм. 0,000 | м3 | 5404,50 |
| Количество этажей | шт. | 4 |
| Уровень ответственности здания | 2 - нормальный |
| Класс конструктивной пожарной опасности |  | С0 |
| Класс функциональной пожарной опасности |  | Ф1.1 |
| Степень огнестойкости здания |  | II |
| Продолжительность строительства | мес. | 10 |

 |
| 16. | Код климатического района, подрайона(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | IIIА |
| 17. | Код снегового района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 18. | Код ветрового района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19. | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 6 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | - |