|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование поля формы | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | Детский сад на 220 мест в микрорайоне «поселок Ростоши» г. Оренбурга. Корректировка 2 |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | Детский сад на 220 мест в микрорайоне «поселок Ростоши» г. Оренбурга. Корректировка 2 |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | Адрес местонахождения юридического лица: 460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, дом № 14. ОГРН 1095658005310.ИНН 5610127078. КПП 561001001.Адрес электронной почты: usdh@admin.orenburg.ru |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | Общество с ограниченной ответственностью «Техстромпроект» (ООО «Техстромпроект»). ГИП - Каликов А.Г.ОГРН 1185658018567. ИНН 5610233679. КПП 561001001.Адрес электронной почты: info@orentsp.ru.Адрес места нахождения юридического лица: 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, дом 11А, офис 627.Фактический адрес: 460021, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, дом 11А, офис 627.• Общество с ограниченной ответственностью «Газпроект» (ООО «Газпроект»). ОГРН 1165658053990. ИНН 5609180013.КПП 560901001Адрес электронной почты: gazproekt56@mail.ru.Адрес места нахождения юридического лица: 460056, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1, кв. 189.Фактический адрес: 460056, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1, кв. 189.Телефон: +7(3532)28-85-54. |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Оренбургская область |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | Оренбургская область, город Оренбург, Южный округ, Ленинский район, микрорайон «поселок Ростоши», улица Ростошинская, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 56:44:0201021 |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 56-1-1-3-066609-2020 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 22.12.2020 |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | достоверно |
| 12. | Сметная стоимость строительства |

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставленная сметная стоимость:в ценах 2000 года | 62500,000 тыс. руб., |
| в ценах 3 квартала 2020 года, в том числе: | 269537,500 тыс. руб., |
| СМР | 202132,320 тыс. руб. |
| Оборудование | 17168,660 тыс. руб.  |
| Прочие затраты | 5313,610 тыс. руб. |
| НДС 20% | 44922,910 тыс. руб. |
|  |  |
| Рекомендованная к утверждению сметная стоимость: |  |
| в ценах 2000 года, в том числе: | 30701,64 тыс. руб., |
| СМР | 25158,02 тыс. руб. |
| Оборудование | 5105,87 тыс. руб. |
| Прочие затраты | 437,75 тыс. руб. |
| в ценах 4 квартала 2020 года, в том числе: | 209467,60 тыс. руб., |
| СМР | 151079,82 тыс. руб. |
| ОборудованиеПрочие затраты | 21342,53 тыс. руб.2133,98 тыс. руб. |
| НДС  | 34911,27 тыс. руб. |

 |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | - |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Ед. изм. | По проекту |
| Площадь земельного участка (согласно градостроительному плану) | м2 | 13025,0 |
| Площадь застройки здания ДОО | м2 | 2345,91 |
| Общая площадь здания, в том числе: | м2 | 5287,34 |
| - выше 0,000 | м2 | 3506,76 |
| - ниже 0,000 | м2 | 1780,58 |
| Полезная площадь | м2 | 3155,45 |
| Расчетная площадь | м2 | 2610,75 |
| Строительный объем, в том числе: | м3 | 20377,92 |
| - выше 0,000 | м3 | 15154,39 |
| - ниже 0,000 | м3 | 5223,53 |
| Этажность/количество этажей |  | 2/3 |
| Степень огнестойкости зданий |  | II |
| Класс конструктивной пожарной опасности |  | С0 |
| Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1(здание детского сада),Ф3.2 (блок вспомогательного назначения - пищеблок) |
| Уровень ответственности |  | 2 (нормальный) |
| Продолжительность строительства | мес. | 11 |

 |
| 16. | Код климатического района, подрайона(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | IIIА |
| 17. | Код снегового района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 18. | Код ветрового района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19. | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 6 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | I |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | - |