|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование поля формы | Значение |
| 1. | Наименование проектной документации | Строительство детского сада-яслей на 220 мест в г. Медногорск |
| 2. | Наименование объекта капитального строительства | Строительство детского сада-яслей на 220 мест в г. Медногорск |
| 3. | Наименование застройщика, технического заказчика | Муниципальное учреждение администрация города Медногорска |
| 4. | Место нахождения застройщика, технического заказчика | Адрес места нахождения юридического лица: 462270, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Советская, дом № 37.Фактический адрес: 462270, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Советская, дом №37.ОГРН 1025600755058. ИНН 5606001805. КПП 560601001.Телефон: +7(3537)93-26-75.Адрес электронной почты: mo@mail.orb.ru. |
| 5. | Наименование проектной организации, подготовившей проектную документацию | Акционерное общество научно-производственное объединение проектный институт «Оренбурггражданпроект» (АО НПО ПИ «ОГП»). ГИП - Бухарина Т.А.ОГРН 1155658017976. ИНН 5612160930. КПП 561001001.Адрес места нахождения юридического лица: 460014, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кобозева, дом № 1.Фактический адрес: 460014, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кобозева, дом № 1.Телефон: +7(3532)67-00-44.Адрес электронной почты: ogp@ogp56.ru. |
| 6. | Субъект (субъекты) Российской Федерации, на территории которого (которых) расположен объект капитального строительства | Оренбургская область |
| 7. | Адрес объекта капитального строительства (адресный ориентир) | 462270 Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Советская, 4а |
| 8. | Номер заключения государственной экспертизы проектной документации | 56-1-1-3-067978-2020 |
| 9. | Дата заключения государственной экспертизы проектной документации | 24.12.2020 |
| 10. | Применение экономически эффективной проектной документации повторного использования | - |
| 11. | Достоверность определения сметной стоимости подтверждена | достоверно |
| 12. | Сметная стоимость строительства |

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставленная в ценах 2001 года, в том числе: | 28416,62 тыс. руб., |
| СМР | 22559,15 тыс. руб., |
| Оборудование | 4332,76 тыс. руб., |
| Прочие | 1524,71 тыс. руб. |
| Предоставленная в ценах 2 квартала 2020 года, в том числе: | 222119,31 тыс. руб., |
| СМР | 160846,78 тыс. руб., |
| Оборудование | 16941,08 тыс. руб., |
| Прочие | 7941,82 тыс. руб., |
| НДС 20% | 36389,63 тыс. руб. |
|  |  |
| Рекомендованная к утверждению в ценах 2001 года, в том числе | 28036,25 тыс. руб., |
| СМР | 22612,91 тыс. руб., |
| Оборудование | 3727,07 тыс.руб., |
| Прочие | 1696,27 тыс.руб., |
| Рекомендованная к утверждению в ценах 4 квартала 2020 года,в том числе: | 214247,54 тыс.руб., |
| СМР | 154589,06 тыс.руб., |
| Оборудование | 15597,63 тыс.руб., |
| Прочие | 8983,19 тыс.руб., |
| НДС 20% | 35077,66 тыс.руб. |

 |
| 13. | Сведения о непревышении стоимости строительства объекта капитального строительства показателей укрупненных нормативов цены строительства | Не превышает предполагаемую предельную стоимость объекта капитального строительства 264818,69 тыс.руб., определенную по НЦС |
| 14. | Назначение объекта капитального строительства | Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест |
| 15. | Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации, в случае строительства (реконструкции) сложного объекта (объекта, входящего в состав имущественного комплекса) заполняется на каждый объект капитального строительства, содержащийся в проектной документации), в том числе: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | Ед. изм. | По проекту |
| Площадь участка  | м2 | 7782,0 |
| Площадь застройки детского сада | м2 | 1893,10 |
| Общая площадь здания | м2 | 4397,37 |
| Полезная площадь здания | м2 | 4234,66 |
| Расчетная площадь здания | м2 | 3818,79 |
| Строительный объем, в том числе: | м3 | 16539,80 |
| - выше 0,000 |  | 12106,96 |
| - ниже 0,000 | м3 | 4432,80 |
| Количество этажей | шт. | 3 |
| Вместительность | мест | 220 |
| Класс конструктивной пожарной опасности |  | С0 |
| Класс функциональной пожарной опасности |  | Ф1.1 |
| Степень огнестойкости здания |  | II |
| Продолжительность строительства | мес. | 10 |

 |
| 16. | Код климатического района, подрайона(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | IВ |
| 17. | Код снегового района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 18. | Код ветрового района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 19. | Код сейсмичности района(заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | 5 баллов |
| 20. | Категория сложности инженерно-геологических условий: I, II, III (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | III |
| 21. | Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов (заполняется в соответствии с данными, содержащимися в проектной документации) | - |